**Техническое задание**

**па поставку ИТ - оборудования**

1. **Общие положения**
   1. Наименование: Поставка ИТ-оборудования.

Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой договора, на которую возможно заказать товары (работы, услуги) в течение срока его действия и составляет:

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Продукции** | **Потребность, шт.** | **Цена за единицу Продукции с НДС, руб.\*** |
| 1 | Смартфон | 6206 | 11 671,00 |

3.1 ИТ-оборудование должно соответствовать следующим техническим требованиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование значения, технического, функционального параметра** | **Значение показателя, параметра** | **Требование к значению в предложении участника (точное или диапазонное)** |
| Тип устройства | Смартфон | Точное совпадение |
| Операционная система | Android | Точное совпадение |
| Версия операционной системы Android | 10 | Не менее |
| Тип корпуса | Моноблок | Точное совпадение |
| Материал корпуса | Пластик/металл/стекло | Точное совпадение |
| Количество ядер процессора | 8 | Не менее |
| Объём оперативной памяти | 3 Гб | Не менее |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | Не менее |
| Поддерживаемый объем карты памяти | 256 | Не менее |
| Диагональ экрана | 6,2” | Не менее |
| Тип экрана | Сенсорный | Точное значение |
| Тип матрицы экрана | IPS/AMOLED/SUPER AMOLED | Точное значение |
| Стандарт беспроводной связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | Точное значение |
| Наличие NFC | Да |  |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС | Точное значение |
| Основная камера | 12 | Не менее |
| Функции тыловой камеры | Автофокус | Точное значение |
| Вспышка | Наличие | Точное значение |
| Фронтальная камера | 8 мегапикселей | Не менее |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА/ч | Не менее |
| Поддержка режима USB- host/OTG | Есть | Точное значение |
| Вес | 195 гр. | Не более |
| Размер (Ш\*В\*Т) | 77\*160\*9,5 мм. | Не более |
| Разблокировка по распознанию лица | Есть | Точное значение |
| В комплект постаки входит: зарядное устройство от сети с напряжением 220В; интерфейсный USB кабель (может входить в комплект зарядного устройства); защитная пленка для экрана смартфона толщиной не менее 0,1 мм; защитный чехол (материал силикон). | Есть | Точное значение |
| Одноразовая замена разбитого экрана или задней панели, а также аккумулятора устройства при необходимости течении года по всей России, но не более 30% от общего числа поставленных Смартфонов | Есть | Точное значение |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев | Точное значение |

\*в техническом задании обозначены минимальные требования к закупаемому ИТ-оборудованию. В случае предложения Участниками ИТ-оборудования, указанного в техническом задании, с улучшенными техническими характеристиками, не допускается изменение наименования Производителя мобильного устройства, указанного в таблице. При этом артикул подлежит изменению на соответствующий предложенным со стороны Участника техническим характеристикам.